|  |
| --- |
| **ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR** |
| **Stavba: Pomezí nad Ohří 19 – rekonstrukce střechy přístavba restaurace** |  |  |  |  |
| **Objekt:**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Obec Pomezí nad Ohří |  |  |  |  |
| Zhotovitel:  |  |  |  |  | Zpracoval:  |  |
| Místo: Pomezí nad Ohří |  |  |  | Datum: 20.10.2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV**  |  |  |  |  |
|  |  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání**  |  |  |  |  |
| 1 | 003 | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m  | m2 | 124,000 |   |  |
| 2 | 003 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m  | m2 | 124,000 |   |   |
| 3 | 003 | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití  | m3 | 3 720,000 |   |   |
|  |  | **997** | **Přesun sutě**  |  |  |  |  |
| 4 | 013 | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace  | t | 9,107 |   |   |
| 5 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t | 9,107 |   |   |
| 6 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t | 136,605 |   |   |
| 7 | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)  | t | 9,107 |   |   |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV**  |  |  |  |  |
|  |  | **764** | **Konstrukce klempířské**  |  |  |  |  |
| 8 | 764 | 764001861 | Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti  | m | 21,000 |   |   |
| 9 | 764 | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti  | m | 8,000 |   |   |
| 10 | 764 | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti  | m | 10,000 |   |   |
| 11 | 764 | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti  | m | 3,000 |   |   |
| 12 | 764 | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti  | m | 39,200 |   |   |
| 13 | 764 | 764004861 | Demontáž svodu do suti  | m | 4,000 |   |   |
| 14 | 764 | 764212606 | Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm  | m | 8,000 |   |   |
| 15 | 764 | 764212662 | Okapnice pod fólii  | m | 39,200 |   |   |
| 16 | 764 | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm  | m | 39,200 |   |   |
| 17 | 764 | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm  | kus | 4,000 |   |   |
| 18 | 764 | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm  | m | 12,000 |   |   |
| 19 | 764 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m  | % |   |   |   |
|  |  | **765** | **Krytina skládaná**  |  |  |  |  |
| 20 | 765 | 765111016 | Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 12 do 13 ks/m2  | m2 | 200,000 |   |   |
| *21* | *596* | *596604300* | *taška ražená drážková posuvná režná Hranice 11 základní 27,7 x 46,5 cm*  | *kus* | *2 200,000* |  |  |
|  |  |  | *Spotřeba: 10,8 kus/m2*  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 \* 11  |  | 2 200,000 |  |  |
| *22* | *596* | *596604310* | *taška ražená drážková posuvná režná Hranice 11 poloviční 16 x 46,5 cm*  | *kus* | *550,000* |  |  |
|  |  |  | 50 \* 11  |  | 550,000 |  |  |
| 23 | 765 | 765111201 | Montáž krytiny keramické okapní větrací pás  | m | 39,200 |   |   |
| *24* | *596* | *596602320* | *pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)*  | *kus* | *8,000* |  |  |
| 25 | 765 | 765111203 | Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka  | m | 39,200 |   |   |
| *26* | *596* | *596602020* | *mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá)*  | *kus* | *40,000* |  |  |
| 27 | 765 | 765111251 | Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem  | m | 21,000 |   |   |
| *28* | *596* | *596601360* | *hřebenáč č.2 drážkový,šířka 21 cm, k taškám z Hranic, režná*  | *kus* | *63,000* |  |  |
|  |  |  | *Spotřeba: 3 kus/bm*  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 \* 3  |  | 63,000 |  |  |
| *29* | *592* | *592440260* | *pás větrací hřebene a nároží - Figaroll, 1 role/5 m*  | *kus* | *5,000* |  |  |
|  |  |  | *Spotřeba: 1 role/5 m*  |  |  |  |  |
| 30 | 765 | 765111305 | Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy  | m | 8,000 |   |   |
| *31* | *596* | *596602340* | *pás úžlabí hliníkový profilovaný 200x60 cm (v barvě)*  | *kus* | *4,000* |  |  |
| 32 | 765 | 765111351 | Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami  | m | 10,000 |   |   |
| *33* | *596* | *596604330* | *taška ražená režná Hranice 11 okrajová pravá 27,7 x 46,7 cm*  | *kus* | *13,000* |  |  |
|  |  |  | *Spotřeba: 2,6 kus/bm*  |  |  |  |  |
| *34* | *596* | *596604340* | *taška ražená režná Hranice 11 okrajová levá 27,7 x 46,7 cm*  | *kus* | *13,000* |  |  |
|  |  |  | *Spotřeba: 2,6 kus/bm*  |  |  |  |  |
| 35 | 765 | 765111801 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti  | m2 | 200,000 |   |   |
| 36 | 765 | 765111811 | Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°  | m2 | 200,000 |   |   |
| 37 | 765 | 765115011 | Montáž keramické speciální tašky (větrací) drážkové velkoformátové na sucho  | kus | 44,000 |   |   |
| *38* | *596* | *596604320* | *taška ražená režná Hranice 11 větrací 27,7 x 46,5 cm*  | *kus* | *44,000* |  |  |
|  |  |  | *Spotřeba: 20 kus/100m2*  |  |  |  |  |
| 39 | 765 | 765115121 | Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu  | kus | 2,000 |   |   |
| *40* | *596* | *596601630* | *ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2 k taškám z Hranic, režná*  | *kus* | *2,000* |  |  |
| 41 | 765 | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve  | m2 | 200,000 |   |   |
| *42* | *283* | *283292190* | *fólie kontaktní 135g/m2*  | *m2* | *220,000* |  |  |
|  |  |  | 200 \* 1,1  |  | 220,000 |  |  |
| 43 | 765 | 765191051 | Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene větrané střechy  | m | 21,000 |   |   |
| 44 | 765 | 765191091 | Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°  | m2 | 200,000 |   |   |
| 45 | 765 | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m  | % |   |   |   |
|  |  | **VRN** | **Vedlejší rozpočtové náklady**  |  |  |  |  |
|  |  | **VRN8** | **Přesun stavebních kapacit**  |  |  |  |  |
| 46 | 000 | 081002000 | Doprava zaměstnanců  | kpl | 1,000 |   |   |
|  |  |  | **Celkem**  |  |  |  |  |